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A ………… Le ………….. 
 
OBJET : TICFE - Année ………….. - Demande d’application de taux réduit 
 
Descriptif du procédé industriel 
 
Pour les services à caractère industriel et commercial, ………… communes pour la production et la distribution de l’eau potable (………… abonnés) et ………..  communes pour l’assainissement (…………….. abonnés) confient l’exploitation de ces domaines à …… (Collectivité). 
 
A travers les services territoriaux, ……….. (Collectivité) se déploie sur le terrain de la manière suivante : ……………………. 
Ces services territoriaux assurent l’exploitation et la gestion des services d’eau potable et d’assainissement collectif. 
 
A ce titre ……… (Collectivité) exploite …………… Km de réseau d’eau potable et …………… Km de réseau d’assainissement.
 
Les missions industrielles exercées par …………..… (Collectivité) dans le domaine de l’eau et l’assainissement consistent à exploiter les réseaux pour répondre aux besoins des abonnés en gestion technique et administrative, à réaliser des branchements d'eau et d'assainissement collectif, renouveler les matériels et relever les compteurs d'eau, etc. 
 
Plusieurs pôles au sein de ……… (Collectivité) permettent d’exploiter le patrimoine avec par exemple : 
 
· Un pôle Production d’eau potable dédié au suivi, au contrôle et à l’amélioration du fonctionnement des usines d’eau potable ainsi que des réservoirs de stockage, 
· Un pôle Études et Achats, s'occupant du suivi de l'investissement du service ainsi que des achats communs à l'ensemble de la direction technique de l'eau et de l'assainissement, 
· Un pôle de Travaux en régie chargé de l’ensemble des réfections des ouvrages (réhabilitation des têtes de forages, des postes de relèvement, renouvellement des équipements des usines d’eau potable et des stations d’épuration...). Un atelier chaudronnerie spécialisé en soudure inox et aluminium, 
· Un pôle Hydrocurage réalise l’entretien des réseaux et des ouvrages d’assainissement, 
· Un pôle Électromécanique qui assure l’entretien électromécanique des installations et la mise en conformité électrique. Il participe aussi aux paramétrages des supervisions locales, des télégestions et des automates programmables, 
· Un pôle Supervision et automatisme est garant du paramétrage de la supervision et des systèmes d’alerte. Il a en charge le traitement des données de télésurveillance existantes pour optimiser l’exploitation des services d’eau et d’assainissement, 
· Un pôle Boues et transport est constitué de l’usine de compostage des boues de stations d’épuration, de l’unité mobile de déshydratation des boues et du transport des boues. 
 
Ainsi … (Collectivité) souscrit des contrats de fourniture d’énergie électrique auprès d’EDF (5 en 2018) pour l’exploitation de ……….. sites en eau potable (Station de production d’eau potable), …………. sites pour l’assainissement (stations d’épurations et usine de compostage de boues de stations.). 
